附件：
	序号
	维护项目
	维护 / 试验内容

	1
	高压配电柜
	电流互感器、电压互感器、绝缘子、开关柜母线、小车开关等的绝缘电阻和交流耐压试验，以及系统的继电保护动作试验

	2
	变压器
	绝缘电阻测试、绕组直流电阻测试

	3
	变压器
	交流耐压试验

	4
	低压配电柜
	紧固件检查、电气操作、设备内元器件检查、不同极性导体间绝缘检测、机械操作检查

	序号
	试验器具
	试验项目

	1
	电容型验电器
	启动电压试验

	2
	电容型验电器
	工频耐压试验

	3
	携带型短路接地线
	成组直流电阻试验

	4
	携带型短路接地线
	操作棒的工频耐压试验

	5
	绝缘杆
	工频耐压试验

	6
	绝缘胶垫
	工频耐压试验

	7
	绝缘靴
	工频耐压试验

	8
	绝缘手套
	工频耐压试验

	9
	绝缘夹钳
	工频耐压试验

	10
	绝缘绳
	工频耐压试验






工作任务及具体分项内容
	红河县人民医院配电室试验项目清单

	配电室

	序号
	位置
	试验设备
	试验项目
	数量
	单位
	备注

	1
	I段进线电源
	断路器
	1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻
	1
	套
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	电压互感器
	1.变比
	1
	台
	

	
	
	避雷器
	1.直流耐压
	1
	组
	

	
	
	电流互感器
	1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性
	1
	组
	

	
	
	微机保护装置
	1.保护装置校验
	1
	台
	

	2
	I段计量柜
	电流互感器
	1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性
	1
	组
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	电压互感器
	1.变比
	1
	台
	

	3
	#1进线柜
	断路器
	1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻
	1
	台
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	电压互感器
	1.变比
	1
	台
	

	
	
	避雷器
	1.直流耐压
	1
	组
	

	
	
	电流互感器
	1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性
	1
	组
	

	
	
	微机保护装置
	1.保护装置校验
	1
	台
	

	4
	10kVI段母线PT柜
	电压互感器
	1.变比
	1
	台
	具体数量以实际工程量为准

	5
	#2进线柜
	断路器
	1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻
	1
	台
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	电压互感器
	1.变比
	1
	台
	

	
	
	避雷器
	1.直流耐压
	1
	组
	

	
	
	电流互感器
	1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性
	1
	组
	

	
	
	微机保护装置
	1.保护装置校验
	1
	台
	

	6
	II段进线电源
	断路器
	1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻
	1
	套
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	电压互感器
	1.变比
	1
	台
	

	
	
	避雷器
	1.直流耐压
	1
	组
	

	
	
	电流互感器
	1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性
	1
	组
	

	
	
	微机保护装置
	1.保护装置校验
	1
	台
	

	7
	II段计量柜
	电流互感器
	1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性
	1
	组
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	电压互感器
	1.变比
	1
	台
	

	8
	10kVII段母线PT柜
	电压互感器
	1.变比
	1
	台
	具体数量以实际工程量为准

	9
	分段柜
	断路器
	1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻
	1
	台
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	电流互感器
	1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性
	1
	组
	

	
	
	微机保护装置
	1.保护装置校验
	1
	台
	

	10
	10kV 变压器
	-
	1.变比；2.直流电阻；3.绝缘电阻
	1
	台
	具体数量以实际工程量为准

	11
	配电室安全工器具
	绝缘手套
	1.安全工器具检测试验
	1
	套
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	绝缘鞋
	1.安全工器具检测试验
	1
	套
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	验电棒
	1.安全工器具检测试验
	1
	支
	具体数量以实际工程量为准

	
	
	绝缘杆
	1.安全工器具检测试验
	1
	支
	具体数量以实际工程量为准

	12
	柴油发电机
	柴油发电机
	1.测试市电失压后柴油发电机联锁启动功能
	1
	台
	具体数量以实际工程量为准
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